
Перепрошивка руля ARTPLAYS PS 4 Руль ARTPLAYS Street Racing Wheel Turbo C900

1. Скачайте файл перепрошивки по ссылке https://yadi.sk/d/xXp5kiBo3P9sZS и откройте его. Появится такое окно:
[image: ]
2. Руль переходит в режим обновления
Метод 1: Нажмите и удерживайте кнопки Select и Start, вставьте USB коннектор руля в гнездо USB 	компьютера, подождите около 3 секунд, на мониторе компьютера увидите окно, как показано ниже. 	Это означает, что устройство успешно переходит в режим обновления.
Метод 2: вставьте USB коннектор руля в гнездо USB 	компьютера, подождите около 3 секунд, на 	мониторе компьютера увидите окно, как показано ниже. 	Это означает, что устройство успешно 	переходит в режим обновления.
[image: ]
3. Кликните на кнопку "Update" для подтверждения. Начнется процесс обновления. Когда процесс будет завершен, появится окно, как показано ниже.
[image: ]
[bookmark: _GoBack] 4. Кликните "OK", выньте коннектор из разъёма и закройте ПО перепрошивки.
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